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I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiot zamówienia

               Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw, zlokalizowanego na działce 

               nr. ewid. 218/26 , obręb 22, przy ul.Malborskiej w Elblągu.

Zamierzenie budowlane  realizowane będzie jako ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok.900m2.
      Teren przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest jako 
      zieleniec.

1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.
               1.2.1.Powierzchnia placu zabaw  ok. 900 m2 .
               1.2.2. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy. 
1.2.3. Zestawienie działek geodezyjnych

· działka nr 218/26 , obręb 22,  Elbląg
   Obecne zagospodarowanie działki, otoczenie trenu (obszaru) lokalizacji inwestycji
· od północy – ciąg pieszo-jezdny

· od południa – ciąg pieszy

· od wschodu – zieleniec

· od zachodu – zasypane bunkry

1.2.4. Ukształtowanie tereny:

      Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych, a jedynie korekty istniejącego ukształtowania terenu w miejscu lokalizacji placu zabaw. 

1.2.5. Pozostałe elementy zagospodarowania działki 218/26

      Na terenie działki znajdują się tereny komunikacji pieszej, drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej i betonowej, parkingi, budynki mieszkalne oraz tereny zielone. Na obszarze, na którym ma powstać plac zabaw obecnie znajduje się teren zielony o nawierzchni trawiastej z nielicznymi nasadzeniami drzew liściastych. Bezpośrednio przez teren lokalizacji placu zabaw przebiega elektryczna instalacja oświetlenia terenu.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1. Zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu placu zabaw, musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
· Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

· Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U.z 2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);
1.3.2. W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
1.3.3. W zakres obowiązków wykonawcy na etapie przed rozpoczęciem robót wchodzi również zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej,

1.3.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
· koncepcję programowo - przestrzenną



- 2 egz.
· projekt budowlany, wykonawczy



- 4 egz.
· przedmiar robót budowlanych




- 2 egz.
· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
- 2 egz.

1.3.5. Inne uwarunkowania.

· Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych;
· Powstałe w trakcie wykonywania robót:

· materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania, Wykonawca złoży na terenie przylegającym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

· ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

· nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie przylegającym do placu zabaw, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

· Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren.
· dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa wymienionymi w CZĘŚCI  INFORMACYJNEJ  pkt 1.3.1.
1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
          1.4.1.Informacje ogólne.

      W ramach przedmiotu zamówienia należy:

· wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robot,
· dostarczyć i dokonać montażu urządzeń zgodnie z dokumentacja techniczną, 

· wykonać roboty budowlane,
· uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia obiektu do użytkowania,

· przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, dotyczące sposobu użytkowania urządzeń. 
          1.4.2. Opis ogólny zadania inwestycyjnego.

                1.4.2.1.Opis ogólny

   Wyposażenie placu zabaw powinno być tak dobrane, aby mogło służyć dzieciom różnych grup wiekowych oraz o różnym stopni sprawności fizycznej i intelektualnej. Wyposażenie mogą stanowić pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy itp.), Urządzenia powinny być zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci (różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki). Teren lokalizacji placu zabaw powinien być cały ogrodzony.
Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać, co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
Sposób zagospodarowania terenu placu zabaw powinien uwzględniać pokrycie powierzchni placu zabaw: 
· nawierzchnią bezpieczną 
· nawierzchnią komunikacji 

· nawierzchnią trawiastą 

                1.4.2.2. W ramach przedsięwzięcia budowlanego należy wykonać:
                           Plac zabaw

· Plac zabaw obejmuje n/w, minimalny, przykładowy zakres urządzeń:

· Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci najmłodszych składający się z: 

· dwie wieże z dachem czterospadowym

· ślizg metalowy 

· pomost stały

· trap z barierkami
· pomost ruchomy z barierkami
· wieża bez dachu z drabinką
· Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-15 lat składający się z:

· Drabinka pozioma

· Wieża z dachem dwuspadowym, ślizgiem metalowym oraz trapem z barierkami

· Pomost ruchomy

· Wieża dwupoziomowa z dachem dwuspadowym oraz drabinką i ślizgiem metalowym

· Płaszczyzna z siatki

· Pomost stały

· Podest

· Płaszczyzna z drabinkami

· Szałas dwuspadowy

· Płaszczyzna z opon

· Drabinka skośna

· Piaskownica kwadratowa



1 szt.

· Bujak na sprężynie 




3 szt.

· Huśtawka podwójna (siedziska drewniane) 

1 szt.
· Huśtawka podwójna (siedziska dla małych dzieci)
1 szt.

· Huśtawka ważka




1 szt.
· Stół pingpongowy




1 szt.

· Ławka z oparciem




7 szt.

· Metalowy kosz na śmieci



5 szt.

· Tablica informacyjna z regulaminem


2 szt.    
                    Nawierzchnie:

· nawierzchnia żwirowa – bezpieczna (dotyczy stref bezpieczeństwa urządzeń zabawowych)

· nawierzchnia komunikacji - z polbruku lub płyt chodnikowych (dotyczy strefy użytkowania stołu do pingponga, ciągów pieszych i dojść do placu zabaw tzn. terenu wokół furtek wejściowych)

· nawierzchnia trawiasta (dotyczy pozostałego terenu)

                    Ogrodzenie:

Zakłada się wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie płotu ze stalowych słupków osadzonych w betonowym cokole i stalowych ażurowych przęseł (częściowo z wypełnieniem profilami stalowymi, częściowo z wypełnieniem siatką stalową – przykładowe wymiary przęsła 2,5m x 1,3m). Ogrodzenie nie powinno być niższe niż 1,3 m. W ogrodzeniu przewiduje się, co najmniej dwie furtki oraz bramę lub inne rozwiązanie umożliwiające wjazd samochodu ratunkowego (np. karetki pogotowia)
   1.4.3. Opis urządzeń  

               Znajduje się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń 

               zabawowych i rekreacyjnych.
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych
2.1.1. Ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych – sprzętu rekreacyjnego: 

a) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

b) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, 

c) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.
d) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw.
e) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a w przypadkach niewymagalnych wykonawca jest zobowiązany do wystawienia deklaracji zgodności z Polskimi Normami:
· PN-EN  1176-1: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 

· PN-EN  1176-2: 2009 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

· PN-EN  1176-3: 2009 

Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

· PN-EN  1176-6: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

· PN-EN 1176-7: 2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.  

· PN-EN  1177: 2009
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. 
f) na placu zabaw powinna znajdować się tablica informacyjna zawierająca regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych.

Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne dla poszczególnych urządzeń zabawowych znajdują się w CZĘŚCI GRAFICZNEJ PFU - Opis przykładowych urządzeń zabawowych.
2.1.2. Wymagania dla nawierzchni placu zabaw.
Na całej powierzchni placu zabaw nie dopuszcza się wystających elementów betonowych, kamiennych i innych, stanowiących zagrożenie dla użytkowników, w tym krawężników i obrzeży betonowych. Obrzeża betonowe dopuszcza się tylko jako element oddzielający teren zielony placu zabaw od pozostałego terenu działki. Obrzeża betonowe stosować jako „zatopione” – zrównane z sąsiadującymi terenami zielonymi.

                    2.1.2.1.  Nawierzchnia żwirowa
· Projektuje się nawierzchnię żwirową, przepuszczalną,

·  W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ~1,0 %. 

· Nawierzchnia odpowiadająca wymaganiom norm:

· PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie

· PN-EN 1177:2009 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

· Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu

                    2.1.2.2.   Nawierzchnia komunikacji

·   Projektuje się zastosowanie na chodniki piesze (ścieżki) nawierzchnię z polbruku lub płyt chodnikowych. 

· Szerokość i kształt chodnika należy zaprojektować z uwzględnieniem możliwości wjazdu na plac zabaw pojazdu ratunkowego . 

· Nawierzchnię w/w ciągów należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. 

· W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0 %. 

· Nawierzchnia winna być realizowana w oparciu o systemy, które posiadają dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych, technologia zgodna z aprobatą techniczną dla przyjętego systemu

2.1.2.3.     Nawierzchnia trawiasta

· Projektuje się wyłożenie części powierzchni placu nawierzchnią trawiastą. Należy ją zlokalizować na terenie wyniesionym i pozbawionym lokalnych zagłębień terenu. Nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem od 1 – 3 %, ułatwiającym powierzchniowy odpływ wody. 

· Przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni itp.). 

· Po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią. Następnie teren pod ułożenie darni z rolki lub zasiew trawy należy ograniczyć obrzeżem oraz wyrównać. 

· Zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż wynika to z obliczeń powierzchni trawiastej. 

· Nawierzchnia oddzielona od pozostałego terenu działki, obrzeżami np. betonowymi, z tworzyw sztucznych, itp.

· Obrzeża wykonane jako „zatopione’ – zrównane z terenami przylegającymi.

2.1.3. Wymagania dla ogrodzenia

Teren placu zabaw należy ogrodzić. Zakłada się wygrodzenie placu zabaw poprzez wykonanie płotu ze stalowych słupków osadzonych przęseł betonowym cokole przęseł stalowych ażurowych przęseł (częściowo przęseł wypełnieniem profilami stalowymi, częściowo przęseł wypełnieniem siatką stalową – przykładowe wymiary przęsła 2,5m x 1,3m). Ponadto w ogrodzeniu przewiduje się, co najmniej dwie furtki z samozamykaczem (światło przejścia 100 cm) oraz bramę lub inne rozwiązanie umożliwiające wjazd samochodu ratunkowego (np. karetki pogotowia)
Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkownika placu zabaw

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w Rozdziale 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072); 
Warunki wykonania i odbioru robót, należy przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 r. tom I Budownictwo ogólne., na   podstawie których należy opracować Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót.

2.3. Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich wykonania.
2.4.  Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do istniejących elementów zagospodarowania terenu (istniejącej zieleni).
2.5. Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) – lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 10m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM przyjęto ze względów technicznych konkretne wyroby, na które Wykonawca może stosować wyroby zamienne pod warunkiem, że są równoważne technicznie, spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Załącznik nr. 1 do PFU.
2) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Przepisy prawa i normy przywołane w pkt.1.3.1.  CZĘŚCI OPISOWEJ  PFU.

3) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

a) wypis z rejestru gruntów, stanowiący Załącznik nr 2 do PFU 
b) kopia mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000, stanowiąca Załącznik nr 3 do PFU 
c) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów informacyjnych, stanowiąca   Załącznik nr 4 do PFU 
d) kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych, stanowiąca          Załącznik nr 5 do PFU 
III. CZĘŚĆ GRAFICZNA
Opis przykładowych urządzeń zabawowych 
Urządzenia przykładowe przedstawiają wymagania minimalne pod względem funkcjonalnym i ilościowym. Plac zabaw może być wyposażony w urządzenia równorzędne zgodne z wytycznymi zawartymi w PFU. 
1. Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci najmłodszych składający się z następujących elementów: 

· dwie wieże z dachem czterospadowym, jedna z trapem wejściowym posiadającym z obu stron barierki i drabinką oraz druga z drabinką umożliwiającą wejście. Wysokość zamontowania podestów powinna być dostosowana dla dzieci najmłodszych.
· ślizg metalowy zamontowany do jednej z wież 
· pomost stały łączący obie wieże, minimalna długość pomostu to 3m
· trap z barierkami zamontowany do drugiej z wież
· pomost ruchomy z barierkami zamontowany do pomostu stałego oraz wieży bez dachu (podestu)  o minimalnej długości 3m. Dostęp do pomostu ruchomego jest zapewniony od strony pomostu stałego oraz wieży bez dachu
· wieża bez dachu, do której dostęp zapewnia drabinka oraz pomost ruchomy. Wysokość zamontowania podestów powinna być dostosowana dla dzieci najmłodszych.
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2. Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku 6-15 lat składający się z następujących elementów:

· Drabinka pozioma o długości minimum 2,8m, szerokości 1,2m, zamontowana na wysokości od 1,4m do 2,2m
· Wieża z dachem dwuspadowym, ślizgiem metalowym oraz trapem z barierkami

· Pomost ruchomy

· Wieża dwupoziomowa z dachem dwuspadowym oraz drabinką i długim ślizgiem metalowym, wieża o minimalnych wymiarach 1,5 x 2,1m posiadająca dwa poziomy podestów, na wyższym z podestów zamontowany jest długi metalowy ślizg, zaś niższy podest stanowi podstawę do zamontowania dwóch pomostów(jeden stały, drugi ruchomy) oraz posiada drabinkę umożliwiającą wejście na wieżę.
· Płaszczyzna z siatki o minimalnych wymiarach 3,0 x 2,1 m, wypełniona siatką z łańcucha 
· pomost stały łączący wieżę długość podestem o minimalnej długości 3m
· Podest stanowiący podstawę dla pomostu stałego, minimalne wym. 1,0 x1,0m. Do podestu demontowane są również: płaszczyzna z drążkami (drabinkami) i płaszczyzna z opon
· Płaszczyzna z drabinkami o minimalnych wymiarach 3,0 x 2,5 m
· Szałas dwuspadowy, który w części wewnętrznej posiada ławeczkę
· Płaszczyzna z opon minimalnych wymiarach 3,0 x 2,1 m, wypełniona oponami
· Drabinka skośna, dwie płaszczyzny szczebelkowe ustawione pod kątem o wysokości 2,7m, minimalna szerokość płaszczyzny 1,0 m
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3. Piaskownica kwadratowa o minimalnych wymiarach 2,5 x 2,5 m wypełniona piaskiem 
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4. Bujak na sprężynie, pojedynczy bujak zamontowany na sprężynie. Materiały i jakość wykonania muszą gwarantują niezawodność i pełne bezpieczeństwo użytkowania przez najmłodszych na placu zabaw.
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5. Huśtawka podwójna (siedziska drewniane), huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem przeznaczonym dla dzieci starszych 
6. Huśtawka podwójna (siedziska dla małych dzieci), huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem kubełkowym przeznaczonym dla najmłodszych dzieci.
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7. Huśtawka ważka, tradycyjna huśtawka wagowa 2 osobowa mocowana w gruncie
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8. Stół pingpongowy, wykonany z betonu, przeznaczony do wkopania w grunt, siatka stalowa ocynkowana ogniowo mocowana w sposób uniemożliwiający kradzież, odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne
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9. Ławka z oparciem, drewniana ławka mocowana w gruncie. Minimalna długość siedziska 1,5m
10. Metalowy kosz na śmieci, kosz z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo, o pojemności 30 l.
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11. Tablica informacyjna z regulaminem, Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz wskazującym, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze placu zabaw, numery telefonów alarmowych
Szczegółowe wymagania materiałowo-konstrukcyjne.

Konstrukcje elementów wyposażenia placu zabaw oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń i ogrodzenia. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia oraz ogrodzenia)
Urządzenia zabawowe powinny być wykonane są z drewnianych bali zabezpieczonych środkami grzybobójczymi wraz z pojedynczymi elementami metalowymi powleczonymi powłokami malarskimi. Spełniają one wymagania ergonomii bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami.

Słupy nośne powinny mieć przekrój okrągły, wykonane z drewna sosnowego, toczone cylindrycznie o średnicy nie mniejszej niż 120 mm 

Słupy tworzące konstrukcję nośną należy trwale osadzić 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie bądź poprzez bezpośrednie zamocowanie elementu konstrukcyjnego w betonie za pomocą kotew metalowych z uprzednim dokonaniem impregnacji .
Elementy drewniane (słupy, podesty) zabezpieczyć przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnację środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne.

Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Wszystkie elementy ze stali węglowej konstrukcyjnej, takie jak:

drabinki, poręcze, uchwyty, okucia, bariery zabezpieczyć środkami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. Łby wkrętów należy ukryć w plastykowych wkładkach. 

Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.
ZAŁĄCZNIK NR 1 do PFU

[image: image17.jpg]Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane

Ja nizej podpisany (a) o
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................................................................................................................................................
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dowodem osobistym nr.AHL 284967 wydanym przez Prezydenta Miasta Elblaga
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(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamo$¢ inazwa organu wydajacego)

13.06.1969r. Pasteku
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(adres)

po zapoznaniu si¢ z art.32 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr.207,
poz.2016 z pdzn. zm.)
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(wskazanie wspotwlascicieli-imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)
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objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe z dnia ................... niedotyezy s n v s e
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wynikajace z nastgpujacych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane® :

1. Uchwata Ny 1V/88/94 z dnia 15.12.1994r. oraz

2. Uchwala Nr XX1I/681/2001 z dnia 12.04.2001r. Rady Miejskiej w Elblagu
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Y Dotyczy wylacznie 0s6b posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania 0sob prawnych.




ZAŁĄCZNIK NR 2  do PFU
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ZAŁĄCZNIK NR 3  do PFU

Kopia mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000
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ZAŁĄCZNIK NR 4  do PFU

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów informacyjnych z zaznaczoną granicą oraz obszarem inwestycji.
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ZAŁĄCZNIK NR 5  do PFU

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 do celów projektowych
znajduje się w n/w pliku:   
· Mapa do celów projektowych.dwg
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