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OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow []
Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamo6wien Publicznych?
tak [] Numer ogloszenia w BZP:  .......... nie X

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. £acznosci 1

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy:82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Tel,: 55235 35 86, 55 239 3125 Faks: 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [[] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [[1 samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
[] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslié):

[[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Roboty dodatkowe zwigzane z usunigciem kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejacg
siecig cieplng w ramach Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag — Polder Nowe Pole - Zatorze

11.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ ] Ustugi [ ]

11.3) OkreSlenie przedmiotu zamo6wienia

1. Przedmiot zamdwienia:
+Roboty dodatkowe zwigzane z usunieciem kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca
siecig cieplng w ramach Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag — Polder Nowe Pole — Zatorze”
Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.24.60-4
Nazewnictwo wg CPV: Roboty sanitarne

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowig zamdwienie dodatkowe do
zaméwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-WZP-1/2011 ogtoszonego
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w wyniku ktérego zostata zawarta umowa nr 1/ZP-WzP-1/2011
w dniu 15.09.2011 r. z SKANSKA S.A. reprezentowana przez Krzysztofa Pietrasa — Petnomocnika z siedzibg
przy ul. Gen. Jézefa Zajgczka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robdt zwigzanych z Zadaniem CO2b —
Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblagg — Polder Nowe Pole — Zatorze
dla projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap I — Miasto Elblag”

Zaméwienie dotyczy projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap I — miasto
Elblag” dofinansowanego przez Unie Europejska ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, Priorytet: III Zarzadzanie zasobami i przeciwdziatanie
zagrozeniom _érodowiska, Dziatanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczenstwa





	przeciwpowodziowego.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży sanitarnej związane z usunięciem kolizji budowlanej w ramach Zadania C02b kanalizacji deszczowej z kanałami ciepłowniczymi zlokalizowanymi pomiędzy:

a) studniami D11a – D12a nowobudowanej kanalizacji deszczowej PVC500 w ul. Narciarskiej

b) studniami D0a – D1a nowobudowanej kanalizacji deszczowej PVC630 w ul. Kilińskiego w Elblągu.
Przedmiot zamówienia opisuje stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

a) dokumentacja projektowa

1) Projekt wykonawczy

Nazwa Inwestycji: Zad. C-02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze

Rodzaj Opracowania: Projekt Wykonawczy

Nazwa Opracowania: Projekt rozwiązania kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią cieplną

2) Przedmiar robót

Nazwa Inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze ...” – Przebudowa Kolidujących Kanałów CO

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Nazwa Inwestycji: Zad. C-02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze

Rodzaj Opracowania: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Nazwa Opracowania: Projekt rozwiązania kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią cieplną
1. Na powyższe roboty został spisany protokół konieczności nr 1 z dnia 20.06.2012 r. stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji ze wstępną wyceną robót 102 722,91 zł netto, tj. 126 349,18 zł brutto.     
2. Zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje rozbiórkę i nadbudowę istniejących kanałów ciepłowniczych:

a) sieci kanałowej DN150 na odcinku ok. 13,0 m w ul. Narciarskiej

b) rurociągu preizolowanego DN250/400 i DN250/450 na odcinku ok. 24,0 m w ul. Kilińskiego.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.
3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 39 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

6. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Zamawiający nie przewiduje  możliwości unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.
8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

a)  konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

-
działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: wystąpienia przeszkody atmosferycznej o charakterze katastrofy lub trudnych warunków atmosferycznych, które są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż w porównywalnych okresach w minionych latach, przy czym wykonawca nie mógł zapobiec negatywnym skutkom tych zdarzeń).

Nie uważa się za czynnik zakłócający - wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który musi być normalnie brany pod uwagę.

-
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych,

b) konieczność zmiany terminu umownego z powodu:

-   zmiany wymagań wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania 


[image: image2.jpg]zatozonego efektu uzytkowego,
- konieczno$ci wykonania prac wynikajacych z zalecen organow uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, PIP, gestora sieci itp.
c) ustawowa zmiana stawki VAT.
Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik gléwny

Glowny przedmiot 45.23.24.60-4
Dodatkowe przedmioty i

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I1L.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony || Negocjacje bez ogloszenia 1=
Przetarg ograniczony J Zamoéwienie z wolnej reki X
Negocjacje z ogloszeniem [ ] Zapytanie o ceng [l
Dialog konkurencyjny ] Licytacja elektroniczna ]

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJINE
Zamowienie dotyezy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak X wskaza¢ projekt/program:
Zamowienie planowane do refundacji ze $rodkéw Funduszu Spdjnoéci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko

nie []
SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
C7ESC NR (jezeli dotyezy):" NAZWA (jezeli dotyczy):"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 34/ 04/201 2 (dd/mm/rrrr)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

1V.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIAY

| Adres pocztowy: ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9
Miejscowos¢: Warszawa Kod pocztowy: 01-518 | Kraj/wojewodztwo:
Polska/mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)”

Wartos¢ 121 803,48 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z Ns\.l\lliSZA I NAJ\\’Y7,S7A CENA
Cena wybranej oferty” 123 190,45

Oferta z najnizsza cena” 123 190,45 / Oferta z najwyzsza cena® 123 190,45

Waluta: PLN

- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tvle razy, ile jest to konieczne) -------------------

1) Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej.

“"'W przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.

3 W przypadku sktadania ofert cze$ciowych szacunkowg warto$¢ zaméwienia podaje sie dla danej czesci zamoéwienia.

! W przypadku sktadania ofert cze$ciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej cze$ci zaméwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zakiadana ilo$¢ lub zakres zamoéwienia.

2 Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ztozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia





ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa nr 1/ZP-WZP-1/2011 z dnia 15.09.2011r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją „Zadania C02b - Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze” w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Termin wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z umową został określony na dzień 15.09.2012r. 

Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. 

Wartość robót objętych zamówieniem dodatkowym objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołu konieczności nr 1/2012 z dnia 20.06.2012r. wynosi 126 349,18 zł brutto (102 722,91 zł netto).

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 8 793 966,91 zł brutto (7 149 566,59 zł netto). Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia i stanowi 1,44% wartości zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących niniejsze zamówienia dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i osiągnięcia zamierzonego celu i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym tj. roboty  związane z usunięciem kolizji budowanej kanalizacji deszczowej (kanał „a”) z istniejącymi sieciami c.o. nie zostały przewidziane w SIWZ zamówienia podstawowego (w tym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).  

W trakcie realizacji umowy nr 1/ZP-WZP-1/2011 z dnia 15.09.2011r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-1/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych budową kanału „a” kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze – Zadanie C02b” stwierdzono kolizję z istniejącą siecią ciepłowniczą: kanałową i preizolowaną. Rzędne rzeczywiste sieci c.o. znacznie odbiegają do rzędnych sieci naniesionych na mapy do celów projektowych. Na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej gestor sieci ciepłowniczych EPEC Sp. z o.o. w Elblągu nie wniósł uwag do przedmiotowego projektu, projekt uzyskał również uzgodnienie ZUDP i decyzję pozwolenie na budowę. W związku z powyższym kolizji tych nie można było  przewidzieć przed rozpoczęciem robót budowlanych, pomimo dochowania należytej staranności przez Inwestora tj. uzgodnienia projektowanej kanalizacji deszczowej z gestorem sieci c.o. i uzyskania uzgodnienia ZUDP i decyzji pozwolenia na budowę na podstawie projektu budowlanego wykonanego zgodnie przepisami i warunkami technicznymi na aktualnych mapach do celów projektowych. Wykonanie robót obejmujących rozbiórkę i nadbudowę istniejących kanałów ciepłowniczych (zgodnie z Protokołem Konieczności nr 1/2012 z dnia 20.06.2012r.) jest konieczne do spięcia nowowybudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Fredry, Kilińskiego i Narciarskiej (kanał „a”) i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z tego terenu do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej o średnicy 800 zlokalizowanego wzdłuż ul. Malborskiej w Elblągu. W związku z powyższym do prawidłowego wykonania kanalizacji deszczowej – kanału „a” w ramach zamówienia podstawowego niezbędne jest wykonanie robót dodatkowych w ramach zamówienia dodatkowego – przebudowy sieci ciepłowniczej kolidującej z budowaną sieci kanalizacji deszczowej. Budowa kanału „a” kanalizacji deszczowej nie może zostać zrealizowana w pełnym zakresie bez udzielenia zamówienia dodatkowego.
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