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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA

X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X             Numer ogłoszenia w BZP:          241577 – 2011                                         nie  FORMCHECKBOX 


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   FORMCHECKBOX 

   
nie  X
   


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny”



	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                 Dostawy  FORMCHECKBOX 
                     Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny”

Przedmiot główny:

Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

Przedmiot dodatkowy:

Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej w Elblągu pod zabudowę wielorodzinną, wielokondygnacyjną oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny. 
2. Zamówienie obejmuje dwa zadania:

Zadanie A – opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu, obejmującego działki w rejonie ulic Obrońców Pokoju i Wiejskiej w Elblągu nr: 357/3, 357/6, 358/1, 358/2, 359, 360/6, 364 oraz częściowo nr 177/13, obręb 3, pod zabudowę wielorodzinną, wielokondygnacyjną,

Zadanie B – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu na działce nr 357/3, obręb 3, na budynek mieszkalny wielorodzinny z pełnostandardowymi mieszkaniami komunalnymi jedno-, dwu- oraz trzy-pokojowymi, w tym mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana oddzielnie dla każdego zadania.

Dla zadania A przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu w zakresie:

1) lokalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pełnostandardowymi mieszkaniami komunalnymi,

2) zagospodarowania terenu obejmującego pełen zakres zaplecza dla zabudowy mieszkaniowej.

Obszar objęty zakresem zadania A przedstawia Załącznik graficzny Nr 1 stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

Dla zadania B przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

1) przebudowy z nadbudową części 2-kondygnacyjnej istniejącego obiektu, oznaczonej na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ literą A - do wysokości części 4-kondygnacyjnej, 

2) przebudowy części 4-kondygnacyjnej obiektu, oznaczonej literą B na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

3) rozbiórki dwóch części 1-kondygnacyjnych obiektu, oznaczonych na Załączniku graficznym Nr 2 stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ literami C i D,

4) podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

5) zagospodarowania terenu, obejmującego m.in. oświetlenie terenu, dojazd, parking, małą architekturę użytkową (plac zabaw, trzepak, śmietniki, kosze na śmieci), zieleń.

Charakterystyka istniejącego obiektu:

budynek wolnostojący, częściowo podpiwniczony, w części A – 2-kondygnacyjny, w części B – 4-kondygnacyjny, w części C i D - 1-kondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty  betonowe, stropy żelbetowe, ściany zewnętrzne murowane z cegły, stolarka okienna drewniana i z PCV, stropodach żelbetowy płaski kryty papą, obiekt wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania z m.s.c. wraz z węzłem c.o.

Dane techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 1.639,00 m2
- kubatura - 12.296,25 m3
Obszar objęty zakresem zadania B przedstawia Załącznik graficzny Nr 2 stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

3. Zakres zamówienia:

I. Zakres zadania A obejmuje:

1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do wyboru w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, minimum dwóch wersji opracowań koncepcyjnych zagospodarowania terenu, obejmujących lokalizację możliwej ilości budynków mieszkalnych wielorodzinnych o podobnej  wielkości - celem uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań (Zamawiający dokona wyboru opracowania koncepcyjnego w terminie 14 dni od daty przekazania wersji koncepcji pod warunkiem, że będą one wolne od wad),

2) opracowanie zaakceptowanej przez Zamawiającego wersji koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zagospodarowania terenu, zawierającej rozplanowanie komunikacji i lokalizację poszczególnych budynków, uwzględniającej etapowanie robót budowlanych obejmujące odrębną realizację poszczególnych budynków mieszkalnych (lub ich kompleksów) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, w uzgodnieniu z Departamentem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, 

3) zagospodarowanie terenu zostanie opracowane na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych z uzbrojeniem w skali 1:500, z uwzględnieniem stanu władania działkami nr: 177/13, 357/3, 357/6, 358/1, 358/2, 359, 360/6, 364 obręb 3 oraz działkami sąsiednimi, 

4) uzyskanie z przedsiębiorstw branżowych zapewnienia zasilania w media (Wykonawca przygotuje wystąpienia i materiały do podpisu przez  Zamawiającego), 

5) opracowanie harmonogramu realizacji kolejnych etapów, umożliwiającego bezkolizyjne wykonywanie robót budowlanych (dojazd na teren budowy zapewniający utrzymanie stanu technicznego wcześniej wykonanego zakresu robót) wraz ze wskazaniem kolejności dokonywania rozbiórek istniejących budynków mieszkalnych oraz podaniem ilości lokali mieszkalnych niezbędnych do wykwaterowania rodzin z budynków przewidzianych do rozbiórki,  

6) określenie szacunkowych kosztów realizacji całości zamierzenia wraz z rozbiciem na koszty realizacji poszczególnych etapów,

7) wykonanie przedmiotu zamówienia w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na elektronicznym nośniku danych: rysunki w formacie dwg (Auto Cad) oraz każdy rysunek osobno w formacie tiff lub jpg, tekst w formacie doc (Word).
II. Zakres zadania B obejmuje:

1) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu,

2) wykonanie orzeczenia technicznego obiektu,

3) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,
4) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu do wyboru w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, minimum dwóch wersji opracowań koncepcyjnych przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - celem uzyskania akceptacji Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań (Zamawiający dokona wyboru opracowania koncepcyjnego w terminie 14 dni od daty przekazania wersji koncepcji pod warunkiem, że będą one wolne od wad),

5) uzyskanie zgód właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu i dróg oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, zgód, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych i uzgodnień,
6) uzyskanie z przedsiębiorstw branżowych wymaganych warunków przyłączenia do sieci (Wykonawca opracowania przygotuje wystąpienia i materiały do podpisu przez Zamawiającego), 

7) wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla wszystkich branż, w odniesieniu do zaakceptowanego przez Zamawiającego opracowania koncepcyjnego,

8) wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla obszaru objętego zakresem zadania,
9) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierających warunki techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż,

10) wykonanie przedmiaru robót w układzie specyfikacyjnym,

11) wykonanie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w zakresie formy i metod sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

12) wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztów (ZZK),

13) wykonanie mapy zbiorczej projektowanego uzbrojenia w formacie A4 lub A3 (na mapie ewidencji gruntów), która będzie stanowiła załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę,

14) wykonanie przedmiotu zamówienia w opracowaniu tradycyjnym, a także w opracowaniu numerycznym na elektronicznym nośniku danych: rysunki w formacie dwg (Auto Cad) oraz każdy rysunek osobno w formacie tiff lub jpg, tekst w formacie doc (Word), przedmiary w formacie pdf i ath (lub tiff, jpg),

15) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę.

Zamawiający informuje, że posiada aktualną mapę do celów projektowych sporządzoną na materiale przezroczystym (poświadczoną przez ośrodek dokumentacji) oraz na nośniku informacji (płyta CD) w formie mapy numerycznej. Mapa w wersji elektronicznej (format PDF) stanowi ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ.

Pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów, odbędzie się na podstawie odrębnie zawartej umowy, przy uwzględnieniu 20 pobytów, skalkulowanego wg podanej w ofercie stawki za 1 pobyt niezależnie od ilości osób w zespole.
III. Dodatkowe wymagania dotyczące zadania B:

1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wyboru opracowania koncepcyjne przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, które będą obejmowały alternatywne rozwiązania.

2) Zamawiający oczekuje minimalnych ilości lokali mieszkalnych:

a) 1 pokojowe   -     6 szt. – o pow. ok. 38 m2,

b) 2 pokojowe   -   38 szt. – o pow. ok. 45 m2,

c) 3 pokojowe   -   16 szt. – o pow. ok. 60 m2.

Projektant może przewidzieć większą liczbę lokali, przy zachowaniu wymaganych normatywów powierzchniowych.

Na parterze należy przewidzieć 2 lub 3 lokale 2-pokojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

3) Rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne:

a) należy przewidzieć lokalizację balkonów,

b) w związku z brakiem podpiwniczenia części B budynku – należy w lokalach mieszkalnych przewidzieć pomieszczenia gospodarcze, a w części podpiwniczonej A zlokalizować wspólne pomieszczenia typu wózkownia, czy suszarnia,

c) dojazd do budynku, wyjazd na parking, jak i klatka schodowa w części budynku, w której będą usytuowane mieszkania dla osób niepełnosprawnych muszą uwzględniać urządzenia do pokonywania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

4) Wyposażenie:

a) armatura standardowa, ceramika sanitarna,

b) kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem,

c) instalacje:

· c.o. i c.w. – z miejskiej sieci ciepłowniczej,

· elektryczna (gniazd i oświetlenia, telefoniczna, domofonowa, RTV z min. 5 podstawowymi kanałami, wyrównawcza) – określić zastosowanie zabezpieczeń, proponowany typ osprzętu elektrycznego oraz sposób prowadzenia instalacji i rozdziału, rozdział instalacji należy przewidzieć w tablicach piętrowych na klatce schodowej, należy przewidzieć wykonanie oświetlenia piwnic oraz klatki schodowej w zakresie części wspólnych, na napięcie 24 V,

· sieci wod.-kan. – zasilanie z i odprowadzanie do sieci miejskiej,

· instalacje wod.-kan. – przewidzieć w technologii z tworzyw sztucznych ułożonych w wylewce betonowej,

· kanalizacja deszczowa – odprowadzenie do sieci miejskiej,

· przewidzieć indywidualne opomiarowanie mieszkań (liczniki zlokalizować na poszczególnych kondygnacjach w szafkach), węzła c.o. oraz wspólnych pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych w części podpiwniczonej budynku.

5) Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

a) przyłącza do budynku:

· wg warunków dostawców mediów, 

· Wykonawca będzie zobowiązany do wyodrębnienia w uzgodnieniu z gestorami sieci działającymi na terenie miasta Elbląga, zakresu robót, które po zrealizowaniu przedsięwzięcia zostaną jako środek trwały przekazane aportem na ich majątek,
b) drogę dojazdową i wyjazdową z miejsc parkingowych oraz zaplecza budynku oraz ciągi piesze należy przewidzieć z kostki betonowej, z krawężnikami i obrzeżami,

c) minimalna ilość miejsc parkingowych równa ilości lokali mieszkalnych + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych,

d) mała architektura użytkowa:

· plac zabaw,

· trzepak,

· kosze uliczne na śmieci,

· śmietniki,

e) zieleń:

· drzewa liściaste,

· drzewa iglaste,

· krzewy liściaste,

· trawniki,

f) oświetlenie zewnętrzne:

· latarnie parkowe z szafką oświetleniową z podwójnym układem pomiarowym i sterowniczym, spełniające wymagania PN-EN 13201.

4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w terenie, w celu
ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia.

2) Opracowania muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe 
w wymaganej specjalności, posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego (w przypadku takiego wymogu), oświadczenia o kompletności, zawierać pozytywne opinie i uzgodnienia, w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Departamentu Zarząd Dróg oraz inne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

3) Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym.

4) Projekty powinny być spójne i skoordynowane we wszystkich branżach, zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.

Część kosztorysowa po jej wykonaniu musi być sprawdzona i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowością jej wykonania przez właściwego projektanta.

5) Projekty należy sporządzić na podkładach kolorowych, przy zachowaniu obowiązującej kolorystyki. Projekty branżowe należy wykonać w odrębnych opracowaniach.

6) Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dla zadania A oraz projekt zagospodarowania terenu dla zadania B powinny uwzględniać wkomponowanie architektoniczne w krajobraz i niepowtarzalność.

7) W przypadku wystąpienia konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko lub opracowania i złożenia (w imieniu Zamawiającego) wniosku wraz z niezbędną dokumentacją o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Wykonawca opracuje raport i wystąpi z wnioskiem o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia obejmującego cały obszar objęty projektowaniem.

8) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji.

Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz zaproponowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozwiązania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązań za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (wówczas Wykonawca przykładowo poda kilka nazw i określi wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu równoważności). 

9) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami
i obowiązującymi przepisami oraz został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć.

10) Wykonawca przekaże ZZK i kosztorysy inwestorskie bezpośrednio do Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu, pokój nr 229. 

11) Potwierdzeniem odbioru opracowań wykonanych w ramach realizacji zadania A oraz zadania B będą obustronnie podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze z załączonymi spisami zawartości poszczególnych opracowań i teczek.

12) Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji  Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

13) Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwe opracowanie, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia  wad w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas, jaki upłynął od przekazania opracowania Zamawiającemu. 

14) Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na rozporządzanie przedmiotem zamówienia bez ograniczeń i zrzeknie się dochodzenia z tego tytułu swoich majątkowych praw autorskich. Wykonawca wyrazi zgodę na nieskrępowane wykorzystanie przedmiotowych opracowań 
na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania,

- w zakresie obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

15) Wykonawca w przypadku wygrania przetargu będzie zobowiązany do złożenia na dzień zawarcia umowy opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

16) Wykonawca w ramach realizacji obowiązków związanych z prowadzoną przez niego kontrolą kosztów inwestycji, zobowiązany będzie do:

· rzetelnego analizowania kosztów budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych poprzedzających wybór wykonawcy i uwzględniania wyników tych analiz w projektowaniu,

· rzetelnego i kompletnego sporządzenia projektu będącego podstawą określenia kosztu budowy,

· rzetelnej kontroli zakresu wykonywanych robót, ich standardów technicznych i jakości 
w trakcie trwania budowy,

· informowania Zamawiającego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania 
i budowy, które mogą mieć wpływ na koszty.

17) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność finansową za koszty budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikających z niepełnego lub błędnego sporządzenia dokumentacji projektowej.

18) Odpowiedzialność finansowa za koszt budowy w przypadku nierzetelnego sporządzenia dokumentacji lub jej niekompletności, będzie ponoszona przez Wykonawcę tylko wtedy, jeśli będzie dotyczyć kosztów budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych, które nie wynikają ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji na życzenie Zamawiającego powodujących zmianę zakresu, standardu lub harmonogramu prowadzenia robót.

19) Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady odnoszące się do robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

20) Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez odpowiadanie na zapytania wykonawców dotyczące przetargu.

21) W przypadku pytań składanych przez wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w przypadku stwierdzenia występowania wad w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach krótszych niż 14 dni, które podane zostaną w odrębnych pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

5. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.22.10.00 – 3
	

	Dodatkowe przedmioty
	71.22.20.00 – 0
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: ____________________        nie X


 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     06 /12 /2011 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: (((12

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: (((10

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 

IKA PROJEKT Sp. z o.o.



	Adres pocztowy:

ul. WILCZYŃSKIEGO 1 A


	Miejscowość:

OLSZTYN
	Kod pocztowy:

10-686
	Kraj/województwo:

Polska/

warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   250 000,00 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  164 820,00
Oferta z najniższą ceną5)  86 715,00 / Oferta z najwyższą ceną5)  464 940,00
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie .................................................... na podstawie art. …… ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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